Технические требования к макетам

для тампопечати:

- макеты предоставляются в векторном формате (cdr, ai, eps, pdf и т.п.);

- недопустимо наличие в макете градиентных заливок, эффектов, теней,

растровых изображений и скрытых объектов;

- макеты предоставляются в масштабе 1:1;

- все шрифты в макете должны быть преобразованы в кривые;

- все цвета в макете должны быть указаны по шкале Pantone (Pantone Solid Coated);

- минимальный размер шрифта 6 пунктов;

- минимальная толщина линии в макете 0,15 мм.

Если при верстке макета у Вас возникли вопросы

или Вам требуется наша квалифицированная помощь,

то обратитесь к нашим менеджерам по телефонам:

**+7(812) 448-12-06, +7(909) 587-13-02**

или по почте avia-print@ya.ru и они обязательно Вам помогут.