Технические требования к макетам

(ароматизаторы)

1. Форматы графических файлов, для систем Windows OS

Векторные форматы

* + - CorelDraw  \*.cdr
		- Универсальный формат \*.pdf

Растровые форматы

* + - \*.tiff, \*.pdf, разрешением 300 dpi, в системе CMYK
1. Серые цвета в системе CMYK, должны быть переведены в оттенки серого
2. Черным плашкам необходимо назначать цвет по СМYK 50/50/50/100
3. Суммарная красочность изображений по CMYK не должна превышать 280%
4. В макете необходимо предусмотреть вылет изображения за нож 2 мм, а также не располагать значимую информацию ближе 2 мм к ножу и пуансону, поскольку погрешность попадания ножа при вырубке составляет +\- 2мм
5. Текст должен быть преобразован в кривые
6. Размер текста не менее 7pt
7. Минимальная толщина линий при прямой печати 0.25 мм, при выворотке 0.35 мм
8. Все эффекты (прозрачности, линзы, градиентные заливки) должны быть растрированы
9. Допустимое отклонение цвета по Pantone solid составляет 5 номеров
10. Допустимое схождение цветов при печати шелкографией 1.5 мм
11. Максимальный размер ароматизатора 110 мм
12. Рекомендуемая площадь ароматизатора, входящая в прайс лист, до 64 см2
13. Необходимо учитывать, что после пропитки отдушкой, ароматизатор изменит цвет на более темный и желтый, поскольку отдушка не совсем прозрачна