**ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ «НАКЛЕЙКИ ИЗ МЕТАЛЛА»**

**1. Макет должен быть в векторном формате (pdf, cdr, ai)**

Разумеется, в самом pdf-файле должно быть векторное изображение, а не растровое.
Сохранить в формате **pdf** можно как в illustrator (9 версия) так и в CorelDraw (до 16 версии).
Не подходят: PSD, JPG, PNG, GIF. Совершенно не подходят DOC и даже DOCX.

**2. Рабочая площадь - 190х277 мм**

Формат листа - А4. Но нужно делать отступы от краев листа. Рабочая площадь - **190х277 мм**
Расстояние между логотипами не менее 3-5 мм.
Расстояние от краев 0 мм

**3. Несколько разных лого на листе**

Не размещайте на макете большое количество разных изображений. Идеально, когда на одном листе дублируется только один логотип.
Если же все-таки необходимо разместить несколько разных логотипов, то размещайте их рядами, не пытаясь максимально занять всю площадь листа.

**4. Мелкие детали – соединяем** Соединяем. Обязательно.

|  |  |
| --- | --- |
| **Все элементы менее 4 мм по меньшей стороне должны быть соединены.**- Мелкие детали могут быть утеряны при перемещении заготовки на защитную пленку.- Мелкие детали могут остаться на защитной пленке в процессе подготовки к нанесению наклейки на поверхность.- Мелкие детали могут отклеиться в процессе эксплуатации, так как на них физически находится мало клея. | _12-04-2021_214407.jpg |

**5. Толщина линии для связки мелких деталей должна быть не менее 0.1 мм**

Если эта линия будет тоньше, чем 0.1 мм, она может исчезнуть или порваться во время производства.

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Соединение - не формальность**Толщина линии для связки деталей должна быть соразмерна соединяемым деталям и расстоянию между ними. Соединительная линия должна добавлять изделию прочности.Не стоит использовать для соединения линии именно минимальной толщины. | 5.png |
| **7. Соединяйте мелкий текст**Обратите внимание на тексты в вашем макете. **Й** может превратиться в **И**, если не соединить верхнюю часть. **Ё** может стать **Е**. Латинская **i** останется без верхней точки. **Дефисы, минусы, плюсы, точки, запятые, двоеточия, и т.п.** могут потеряться, обычно они очень маленькие и тоненькие.Если есть трафаретные буквы, то их также необходимо укрепить.Это только пример, каждый макет необходимо внимательно изучать на наличие мелких отдельных деталей. | sjrhfgjsgrj-compress.png |

**8. Обозначения.** Все элементы должны быть одного цвета. Без оттенков. По цифрам. Не на глаз.

**Черным - гладкий металл**

(CMYK - C:0 M:0 Y:0 K:100%)

**Серым - металл с текстурой**

(CMYK - C:0 M:0 Y:0 K:80%)

В случае, если вы делаете макет с использованием гравировки (текстуры) поверх металла или с элементами матового золота/серебра, то их надо обозначить процентом от основного цвета и указать это на макете.

Края наклейки обязательно должны быть глянцевыми.

**Простые объекты**

**1. Шрифты в кривые.** Все шрифты должны быть переведены в кривые.
Линии необходимо перевести в объекты.

**2. Линии в объекты.** Линии необходимо перевести в объекты.

Не должно быть обводки. Не должно быть градиентов.

**3. Без обводки.** Обводу нужно либо убрать, либо разобрать и объединить в общий объект.